1. **ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE - 7.3.2012**

**ZNĚNÍ DOTAZU – ODPOVĚDI KE KAŽDÉMU BODU ZVLÁŠŤ :**

**Dobrý den prosíme o sdělená, námi požadovaných, dodatečných informací, zejéma z důvodu předkládání vzorků nábytku.**

**1/ Budou vzorky, respektive dekor buk předložený na vzorcích hodnocen jako realizační dekor ??? Nebo lze dodat vzorky v designu BUK s tím, že si následně zadavatel vybere dle vzorníků výrobců (Egger, Kronospan atd.). Buků jako takových je celá řada a nevím zda se "trefíme" do představy zadavatele.**

**------------------------------------------------------------------**

Pozn.:

Na doprovodných fotech zadání je dezén ze stávajícího nábytku 4.NP.-

ne buk ekonomického odd.!

1) Předložené prvky mají doložit způsob provedení - spoje, kování, hrany, police, apod.

Na porovnání a výběr dekoru stačí cca 30/30 cm. Navržený dezén buk odpovídá podle požadavku stávajícímu nábytku ekonomického oddělení. Posouzení a výběr z dodaných vzorků může učinit investor porovnáním dezénu se stávajícími prvky, výsledný dezén nemusí být zcela identický, protože nábytek je v různých místnostech a protože stávající prvky jsou v provozu pod vlivem denního světla již cca 5 let. Lze uvažovat Kronospan, nebo Egger, protože mají dostatečně širokou základnu dezénů - celkem 8-10 a přijatelnou dostupnost. Jednotlivé dezény a produkty se podstatně liší dostupností na trhu a obchodními podmínkami výrobců, resp. velkoprodejců. MÍRNĚ ODLIŠNÝ DEZÉN „BUKU“ NEBUDE DŮVODEM K VYLOUČENÍ ANI NEBUDE SNIŽOVAT HODNOCENÍ VZORKŮ.

------------------------------------------------------------------

**2/ V ZD se uvádí, že pracovní a jednací stoly mají mít podnož tvaru "H". Na přiložených forografiích je stůl jak s > podnoží tvaru "H", tak i pracovní stůl s vyosenou nohou tvaru "H", respektive C. Nevíme, co tímto zadavatel myslí, zda všechny stoly musejí mít osově umístěnou podnož tvaru "H", nebo u pracovních stolů toto "H" bude nebude osově umístěné - důvodem je i umístění kontejnerů, kdy v případě osového "H" u pracovního stolu nelze kontejner umístit > (nevejde se na hloubku).**

--------------------------------------------------------------------

2)

Stoly jednací budou mít podélnou výztuhu osově = H. Stoly pracovní budou mít podélnou výstuhu vyosenou = C (kvůli možnosti správného sezení a umístění kontejnerů)

--------------------------------------------------------------------

**> 3/ Z fotografií jež jsou přílohou ZD je vidět u stolových podnoží výplň z DTD. Trvá na tomto zadavatel, nebo je možné nabídnout podnože jež mají tuto boční výplň např. z perforovaného plechu a slouží zároveň k vertikálnímu vedení kabelů ???**

**---------------------------------------------------------------------**

3) podle zadání - DTD.

---------------------------------------------------------------------

**4/ Síla polic u skříňového nábytku je požadována 22 mm. Lze nabídnout (dodat vzroky) se sílou polic 25 MM ??? Nebo toto bude podkladem pro vyloučení uchazeče ???**

---------------------------------------------------------------------

4)

Tl. polic je dána výškou šanonů - dle konzultace u ekon. oddělení = 320 mm + vůle pro "prsty" při manipulaci minimum - 5 mm (šanony mají kulatý otvor na chycení)+ výškou aretačních noh= 27 mm + aretací 0 - 10 mm, s.v. místnosti a minim. výškou pro montáž. OBOJÍ JE TEDY MOŽNÉ, MŮŽE BÝT 22MM I 25 MM.

---------------------------------------------------------------------