**ODPOVĚDI NA DOTAZ UCHAZEČE 8.3.2012 – 1**

**ZNĚNÍ DOTAZU – ODPOVĚDI KE KAŽDÉMU BODU ZVLÁŠŤ :**

**1)Ve zprávě pro VR Nábytek 4NP je popsáno, že dezén dodávaného nábytku by měl být BUK. Po pečlivém prostudování mě jsem si však všiml, že by to měl být dekor odpovídající realizacím v místnostech 319,302 a 308. Je toto nutností, nebo je jen důležité aby to byl prostě BUK?**

Je obsaženo v odpovědích na dotazy uchazeče ze 7.3.2012

--------------------------------------------------------------------->

**2)Ve zprávě pro VR Nábytek 4NP je popsaný stůl 1.25 jako podnož trubková, což není srovnatelné s obrázkovou dokumentací. Nevím tudíž, jak tento prvek ocenit. Bylo by možné k němu dodat nějaké konkrétnější informace?**

Překlep, platí 1,25 -celodřevěný

---------------------------------------------------------------------

 **3)V přiložené fotodokumentaci jsou všechny stoly a to včetně právě vzoru (1.8 stůl pracovní 900/500/750) popsány jako stoly s ocelovou konstrukcí. Všichni dodavatelé těchto komponent a to i velcí renomovaní jako je například HETTICH začínají s rozměry těchto konstrukcí na rozměru hloubky 600mm. Netvrdím, že není možné dodat atyp, ale určitě toto nebude možné v požadovaném časovém úseku.// / Nebylo by tudíž možné buď zaměnit konstrukci stolu, nebo vybrat jiný o větším rozměru hloubky stolové desky?**

Stůl 1,8 - 2 ks je umístěný v rohu a nabízí se více jednoduchých a technicky správných řešení,volba mezi nimi nebude složitá.

PRO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ : jedná se o doložení zpracování podnože, detaily, apod. , zájemce může předložit stůl 1,17 - 900/600/750 a návrh podle a)- viz níže

PRO DODÁVKU : a) vybraný dodavatel - pokud u sebe zjistí stejný problém, navrhne náhradní řešení a předloží ke schválení investorovi. b) atyp - při zachování lhůty, je to splnitelné.

---------------------------------------------------------------------

**4)Ve zprávě pro VR Nábytek 4NP jsou výsuvy pro kontejnery popsány striktně jako 100% HETTICH, což bych předpokládal HETTICH SYSTEMA TOP2000. Tento systém však není možné do výrobků dodat z důvodu rozměrové neshody. Pak zbývá jedině od tohoto výrobce zásuvka s ocelovou bočnicí a částečným výsuvem prodávaná pod obchodním názvem MULTITECH. Vzhledem k tomu, že dobře znám kvalitu všech u nás dostupných konkurenčních výrobků vím, že tento nepatří k nejlepším. Bylo by možné nahradit tedy specifikaci na částečný výsuv s ocelovou bočnicí a dynamickou nosností 25 kg s pevným dnem (např.: HETTICH, BLUM, GRASS, a pod.), nebo upravit koncepci kontejnerů tak aby se dalo použít dle zadání HETTICH SYSTEMA TOP 2000?**

Kontejnery v 4NP, jsou rozměrově minimalizované, neřešili jsme výrobní výkresy a tím detaily, došlo k tomuto rozporu. Řešení je snadné: Vzhledem k jejich účelu, je možná náhrada částečným výsuvem Hettich, celodřevěná zásuvka však musí mít pevné dno - tl. 10 - 18 mm, zapuštěné do drážky v bočnicích.

---------------------------------------------------------------------

**5)V příloze k doplnění specifikace pro ocenění je položka 6.6A, která má v popisu "nástavba 1-pol., 1x dvířka" . Toto však neodpovídá obrázkové dokumentaci. Je tedy chyba v popisu?**

Překlep, rozměry i nákres korespondují i s nákresem místnosti č. 323