**Příloha číslo 1**

**Technická specifikace pro doplnění výpočetního klastru**

Všechny dodávané komponenty musí být kompatibilní se stávajícím výpočetním klastrem a musí být umístěna do 19“ racku. Požadujeme dodání 4 ks počítačů s následující specifikací:

|  |  |
| --- | --- |
| Počítač | Specifikace  |
| 1U QCPU 4x6 core/ 2x64GB | 4x Intel Xeon E5-4607 6-core/HT, 2.2 GHz1x 1TB SATA disk pro serveryRAM 4x8GB DDR3/1333MHz ECC Reg. w/Parity DR x4 CL9  |
|  |  |
|  |  |

Nabízené komponenty musí mít minimálně výše specifikované parametry.